FORMULÁRIO PARA COTAÇÃO DE PREÇOS Nº 008/2024 objetivando a licitação que destina-se a aquisição de materiais elétricos, hidráulicos e de segurança eletrônica, conforme condições, descrições, quantidades e exigências estabelecidas no ETP- Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência, em anexo.

Solicitamos ao Senhor Fornecedor, a gentileza de preencher todos os quadros abaixo com os dados da empresa, marca(s) e modelo(s), seu(s) preço(s) proposto(s) e nos retornar, para o email: [compras@camarauberlandia.mg.gov.br](mailto:compras@camarauberlandia.mg.gov.br) ou entregar pessoalmente no Departamento.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razão Social: | | | |  | | | | | | | Data do preenchimento do Formulário: | | |  |
| Nome Fantasia: | | | | |  | | | | | | | | | |
| Endereço: | | |  | | | | | | | | | | | |
| Bairro: | |  | | | | | | | | | | CEP: |  | |
| Cidade: | |  | | | | | | Estado: |  | CNPJ: | |  | | |
| Fone: |  | | | | | Contato: |  | E-mail: |  | | | | | |

**Srs. fornecedores, fazemos uso de determinadas marcas como referência, tendo como único objetivo sinalizar aos ofertantes que primamos por materiais/objetos de qualidade.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MATERIAL ELÉTRICO E FERRAMENTAS DIVERSAS** | | | | | Campos para preenchimento do Fornecedor | | |
| Item | **Qtde** | **Unid.** | Descrição do(s) objeto(s) | **Marca e Modelo sugerida pela Câmara** | Marca e Modelo ofertado pelo Fornecedor | **Valor Unit.**  **em R$** | Valor Total **em R$** |
| 01 | 500 | Peça | **Terminal argola olhal** pré-isolado fio 1,5 a 2,5 azul. | Intelli |  |  |  |
| 02 | 500 | Peça | **Terminal Fêmea** Faston pré-isolado 1,5mm A 2,5mm azul**.** | Intelli |  |  |  |
| 03 | 50 | Peça | **Fusível de vidro 2A** - 250V tamanho de 5x20mm | Intelli |  |  |  |
| 04 | 50 | Peça | **Fusível de vidro 3 A** - 250V tamanho de 5x20mm | Intelli |  |  |  |
| 05 | 50 | Peça | **Fusível de vidro 5 A** - 250V tamanho de 5x20mm | Intelli |  |  |  |
| 06 | 50 | Peça | **Fusível de vidro 10 A** - 250V tamanho de 5x20mm | Intelli |  |  |  |
| 07 | 20 | Peça | **Plug Fêmea** 20A 250V 2 P+T, conforme NBR 14136 | Steck |  |  |  |
| 08 | 20 | Peça | **Plug Macho** 20A 250V 2 P+T, conforme NBR 14136 | Steck |  |  |  |
| 09 | 1000 | Peça | **Abraçadeira de Nylon**  Dimensões aproximadas 280 x 4,8mm; Cor Preta; Resistentes à radiação ultravioleta | Hellermanntyton |  |  |  |
| 10 | 1000 | Peça | **Abraçadeira de Nylon**  Dimensões aproximadas 350 x 4,8mm; Cor Preta; Resistentes à radiação ultravioleta. | Hellermanntyton |  |  |  |
| 11 | 1000 | Peça | Abraçadeira de Nylon  Dimensões aproximadas 400 x 4,8mm  Cor Preta; Resistentes à radiação ultravioleta. | Hellermanntyton |  |  |  |
| 12 | 40 | Peça | **Refletor LED MicroLed - Potência: 50W**.  Características:   * Bivolt 110/220Vac; * Proteção mínima IP65; * Mínimo de 5.000 lumens * Cor preto; * Temperatura de cor: de 6000K a 6500K (Branca) * Alça articulada   **Garantia mínima de 36 meses (3 anos).** | Osram, Philips, Conexled |  |  |  |
| 13 | 30 | Peça | **Refletor LED MicroLed - Potência: 100W**.  Características:   * Bivolt 110/220Vac; * Proteção mínima IP65; * Mínimo de 10.000 lumens * Cor preto; * Temperatura de cor: de 6000K a 6500K (Branca) * Alça articulada   **Garantia mínima de 36 meses (3 anos)**. | Osram, Philips, Conexled |  |  |  |
| 14 | 30 | Peça | **Refletor LED; MicroLed - Potência: 200W**.   * Bivolt 110/220Vac; * Proteção mínima IP65; * Mínimo de 20.000 lumens * Cor preto; * Temperatura de cor: de 6000K a 6500K (Branca) * Alça articulada   **Garantia mínima de 36 meses (3 anos)**. | Osram, Philips, Conexled |  |  |  |
| 15 | 80 | Unid. | **Lâmpada Led Bulb de 40W (Industrial).**  Características técnicas:   * Base E27 * Alimentação 110/220V; * Temperatura de cor: 6500K; * Fluxo luminoso mínimo: 4800lm * vida útil média nominal: 25.000h * Ângulo de feixe nominal 180° * Garantia mínima de 36 meses (3 anos). | Phillips, Intral |  |  |  |
| 16 | 200 | Unid. | **Lâmpada Led bulb**; 13W +/- 1W; Base E27; A60; Bivolt; 1018 Lumens mínimo, Temperatura de cor: 6500K; Vida útil média: 25.000h.  Garantia mínima de 36 meses (3 anos). | Osram, Philips |  |  |  |
| 17 | 300 | Unid. | **Lâmpada Tubular LED**  Características técnicas:   * Potencia: 20W +/-2W; * Modelo: T8 * Comprimento: 1200 mm; * Base: G13; * Tensão: Bivolt * Vida útil mínima: 30.000 horas; * Fluxo Luminoso mínimo: 1800lm; * Temperatura de cor: 6500K * Estrutura: Corpo em alumínio e difusor em policarbonato * Certificado: INMETRO * Garantia mínima: 03 anos. | Osram, Philips,  Luter Led, Masterled |  |  |  |
| 18 | 10 | Unid. | **Luminária tipo Arandela Tartaruga Sobrepor LED**  Características técnicas:   * Potência mínima: 15W * Fluxo Luminoso: 1200lm * Vida Útil 25.000h * CHIP Led Osram 2835 * Bivolt * Temperatura de Cor 6.500K Branca Fria * Dimensões aproximadas: 19,4 cm comprimento x 9,9 cm de largura x 5,5 cm altura * Índice de Proteção: IP66 - Resistente à água | Osram, Philips  RJ iluminação |  |  |  |
| 19 | 23 | Peça | **Luminária de Emergência LED, 2 Faróis.**  Características:   * Composição da Lente: Policarbonato * Composição do Produto: ABS * Fluxo Luminoso: 2200Lm * Potência: 10W * Tensão: 100-240V * Tipologia Produto: Emergência * Temperatura de Cor: 6.500K * Índice de Proteção: 20 * Quantidade de Leds: 80 * Acompanha Kit Fixação: SIM * Tipo de lâmpada:Micro LED * Bateria:Recarregável inclusa. * Garantia mínima: 01 ano. | Blumenau Iluminação  Intelbrás  Elgin |  |  |  |
| 20 | 01 | Peça | **Exaustor industrial axial ø 30cm monofásico 8 pólos.**  Características técnicas:   * Diâmetro: 30,0 cm * Comprimento: 300 mm * Dimensão: 300x300 mm * Carcaça: Chapa Aço * Tensão: 220 V * Corrente: 0,45 A * Potência: 65 W * Rotação: 865 RPM * Vazão: 20 m3/min * Pressão: 4 mmca * Ruído máximo : 49 dBA * Frequência: 60 Hz * Cor: Preto * Garantia mínima: 01 ano. Acabamento: Pintura Eletrostática | Ventisilva |  |  |  |
| 21 | 10 | Peça | **Caixa de passagem de alumínio tamanho 10x10 com tampa reversível**.  Material: Alumínio  Medidas CxLxA: 10x10x6 | Tramontina |  |  |  |
| 22 | 02 | Peça | **Transformador de tensão**.  Tensão: 220/24Vac  Potência: 40VA | Trafomil |  |  |  |
| 23 | 02 | Peça | **Medidor de Temperatura, Umidade e velocidade do ar (termo-higrômetro anemômetro) portátil, para ar condicionado, digital. Com certificado de calibração**.  Características técnicas: Realiza medições de Velocidade do ar de humidade e temperatura no visor duplo retroiluminado ((backlight). Garantia mínima 12 meses; | Asko/ Fluke / Minipa |  |  |  |
| 24 | 02 | Peça | **Alicate Amperímetro Digital.**  **Medição de corrente e tensão**.  Especificações técnicas:  Medição de corrente de CA de 400ª  Classificação de segurança: CAT IV 300V, CAT III 600V;   * Garra de 30 mm para aplicações diversas; * Faixa de resistência de 4k ohms; * Visor de fácil leitura com iluminação de fundo; * Corrente CA: Faixa: 400,0A / Precisão: 1,8% ±5 * Tensão CA: Faixa: 400/600 / Precisão: 1,5% ±5 * Tensão CC: Faixa: 400/600 / Precisão: 1,5% ±5 * Resistência: Faixa: 4000 ohms / Precisão: 1% ±5 * Continuidade: < ou = 70 ohms; * Tamanho da garra: 30 mm * Temperatura de Funcionamento: 0 C a 40°C. * Taxa de atualização da tela: > 2 vezes por segundo * Terminais de teste: um par (vermelho, preto) de sondas isolados com PVC, cabos de teste com plugues em ângulo reto tipo banana blindados * Alimentação: 2 pilhas AA: * Garantia mínima de 24 meses. |  |  |  |  |
| 25 | 01 | Peça | **Armário de ferramentas.**  Características técnicas:   * Portas de aço com visores de vidro temperado de 3mm; * 5 Gavetas internas; * 1 Divisória para gaveta; * 1 prateleira regulável com capacidade de 60 kg * Painel em chapa perfurada; * 4 pés de apoio no piso; * Fechadura com chave. * Ganchos e suportes: com 46 peças; * Comprimento: 1200mm; * Largura: 500mm; * Altura: 1740mm; * • Peso: 126 Kg; | Marcon Modelo AM-12 |  |  |  |
| 26 | 01 | Peça | **Ferro de solda estanho, 50W, 220V**  Especificações técnicas:   * Produto certificado pelo INMETRO; * Potência de consumo: 50W; * Temperatura máxima: 510° C; * Acompanha suporte para ferro; * Conjunto de resistência e tubo metálico substituível; * Resistência de mica; * Ponta de longa durabilidade tratada com ferro e alumínio; * Comprimento: 210mm; * • Peso: 155g. | Ikari / Weller |  |  |  |
| 27 | 01 | Peça | **Fio de Solda / Estanho 1mm, Rolo 500g.**  Especificações:   * Diâmetro: 1mm; * Fluxo: RA(T2); * Liga de Estanho x Chumbo: 60%Sn x 40Pb; * Intervalo de Fusão: 183ºC ~ 189ºC; * Conteúdo do carretel: 500g. | Cobix |  |  |  |
| 28 | 01 | Peça | **Fluxo de limpeza para solda estanho, 110g**   * Pasta Solda 110g Fluxo Mistura Pastosa Decapagem * Peso Líquido: 110g * Validade: 1 ano (pote fechado) * Temperatura de fusão: 60 a 70°C * Aspecto físico: Mistura pastosa. * Cor: Amarelada * Ponto de fulgor: 180°C * Ponto de fusão: 70ºC | Cobix |  |  |  |
| 29 | 01 | Peça | |  | | --- | | **Kit / Conjunto furadeira e parafusadeira de impacto a bateria 18V Li-Ion, carregador e 2 baterias.**  **Características técnicas**  Capacidade Furadeira:   * Aço: 13mm * Madeira: 38mm * Concreto: 13mm * Capacidade do mandril parafusadeira: 1,5 - 13mm formato hexagonal. * Rotações por minuto mínima. * Alta: 0 - 1.900 * Baixa: 0 - 500 * Torque * Junta rígida: 62N.m * Junta flexível: 36N.m * Dimensões Aproximadas: 182 x 79 x 193mm * Peso aproximado: 1,16Kg * 2 Baterias: mínimo 18V 6Ah íons de lítio * Mínimo 1 Carregador de Baterias: * Capacidade do carregador de baterias de íons de lítio compatível com a bateria fornecida no conjunto * Garantia mínima de 12 Meses. * Bolsa ou Maleta para transporte. | | Makita / Bosch / Dewalt |  |  |  |
| 30 | 02 | Peça | **Bits Jogo de pontas para parafusadeira com 33 Peças**. Descrição do produto:   * Jogo de pontas para parafusadeira * Produzidas em aço de alta liga * Acompanha estojo em ABS, para armazenamento das ferramentas * Contém 33 peças sendo: 01 Adaptador magnético como guia retrátil; 04 chaves canhão: 1/4" – 5/16" – 3/8" – 7/16" Bits 25 mm: 07 Fenda: 3 – 4, 4 – 5, 5 – 6, 6 – 8 (2), 8 – 10 (2) 07 Phillips: PH 1, PH 1, PH 2, PH 2, PH 2, PH 2, PH 3 Bits 50 mm 04 Fenda: 4 – 5, 5 – 6, 6 – 8, 8 – 10 03 Phillips: PH 1, PH 2, PH 3 Bits 90 mm 04 Fenda: 4 – 5, 5 – 6,  6 – 8, 8 – 10 03 Phillips: PH 1, PH 2, PH 3 * Garantia mínima: 01 ano. | Irwin-1865331  Bosch |  |  |  |
| 31 | 01 | Peça | **Alicate de Pressão**  Ferramenta com formato curvo inferior e reto superior para uso profissional.  Especificações técnicas:   * Medida total: 10" (224mm) * Abertura máxima da boca: 1.1/8" (28mm) * Tipo de mordente: Gedore Grip * Material: Aço cromo vanádio * Material do Cabo: Aço cromo vanádio. * Acabamento: Niquelado e cromado. | Gedore/ Belzer |  |  |  |
| 32 | 01 | Peça | **Alicate Bomba D'água 12" Cromo Vanádio**  Especificações Técnicas:   * Comprimento do alicate: 12" (300mm) * Abertura máxima da boca: 42mm * Fabricado conforme DIN 8976, forma C.   Características:   * Áreas de aderência com dentado longitudinal. * Com articulação encaixada. * 7 posições de regulagem. * Cabeça e articulação polidas. * Aço cromo-vanádio. * Revestimento vermelho | Gedore/ Belzer |  |  |  |
| **VALOR TOTAL................. R$** | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PEÇAS PARA AR CONDICIONADO** | | | | | Campos para preenchimento do Fornecedor | | |
| Item | **Qtde** | **Unid.** | Descrição do(s) objeto(s) | **Marca e Modelo sugerida pela Câmara** | Marca e Modelo ofertado pelo Fornecedor | **Valor Unit.**  **em R$** | Valor Total **em R$** |
| 33 | 40 | Peça | **Termostato ambiente, 1 estagio, 3 velocidades**.  Especificações técnicas:   * Ajuste de temperatura de 10 a 30°C; * Ajuste de velocidade ventilador (FAN): 3 * Peso: 180 g; * Comprimento: 13 cm; * Largura: 8,5 cm; * Altura: 4 cm; * Voltagem: 220V; * Estágio: 1; * Velocidades: 3.   Peça a ser utilizada em equipamentos de ar condicionado. | Honeywell,  Brasiterm,  Carrier  Johnson Controls |  |  |  |
| 34 | 10 | Peça | **Capacitor duplo 35+2,5uf / 400Vac**  Utilizado em equipamentos de ar condicionado. | E.O.S  Dugold |  |  |  |
| 35 | 10 | Peça | **Tubo Isolação Térmica H010**  Composição: espuma elastomérica  Dimensões: 3/8`` X 13mm espessura X 2 metros de comprimento | Armaflex |  |  |  |
| 36 | 01 | Peça | **Motor elétrico ventilador da condensadora Ar Condicionado Split 12.000 Btus, modelo 25906085**.   * Tensão: 220V. * Frequência: 60Hz * Potência aproximada: 36W * Rotação: 1000 RPM | Voges / Weg / Eberle / Zhongshan |  |  |  |
| 37 | 10 | Peça | **Motor elétrico ventilador Ar Condicionado fancolete.**  Características técnicas:   * Motor de indução monofásico. * Tensão: 220V. * Frequência: 60Hz * Potência 1/6CV * Polos: 6 * Rotação: 1100/750/650 rpm * Isolação: CLASSE B * Eixo Duplo | Voges / Weg / Eberle / Zhongshan  (modelo 25901100) |  |  |  |
| **VALOR TOTAL................. R$** | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MATERIAL HIDRÁULICO** | | | | | Campos para preenchimento do Fornecedor | | |
| Item | **Qtde** | **Unid.** | Descrição do(s) objeto(s) | **Marca e Modelo sugerida pela Câmara** | Marca e Modelo ofertado pelo Fornecedor | **Valor Unit.**  **em R$** | Valor Total **em R$** |
| 38 | 35 | Peça | **Torneira fechamento automático para pia de banheiro, cromada, bica baixa.**   * Mobilidade da bica fixa * Tipo de acionamento torneira pressão * Para cuba de embutir, de Semi Encaixe e de Sobrepor * Acompanha Arejador * Mobilidade do Arejador Fixo * Altura aproximada 12,2 cm * Largura aproximada 4,6 cm * Material Metal * Tempo de Fechamento Máximo 10 s * Tempo de Fechamento Mínimo 4 s * Bitola em Polegadas 1/2 " * Garantia mínima de 10 anos | Deca / Docol / Draco |  |  |  |
| 39 | 51 | Peça | **Dispenser saboneteira manual fabricada em aço inox classificação AISI 304 escovado**, Pressão parede com visor de liquido, pode ser utilizada com sabonetes líquidos e bactericidas, acionamento manual, fechamento automático e capacidade de 1000 à 1.200 ml. Proteção interna de plástico para o líquido não entra em contato com o Inox externo. Medidas aproximadas (LxAxP) 121x208x70.  Garantia mínima de 5 anos. | Draco (mod. 70.131) / Proflux  Embralumi  (mod. Hsi1000) |  |  |  |
| **VALOR TOTAL................. R$** | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SISTEMA DE SEGURANÇA MONITORADO** | | | | | Campos para preenchimento do Fornecedor | | |
| Item | **Qtde** | **Unid.** | Descrição do(s) objeto(s) | **Marca e Modelo sugerida pela Câmara** | Marca e Modelo ofertado pelo Fornecedor | **Valor Unit.**  **em R$** | Valor Total **em R$** |
| 40 | 16 | Peça | |  | | --- | | **Câmera IP Bullet Externa Deminimo 3MP**  **Características técnicas:**   * Câmera IP tipo bullet com resolução de no mínimo 3 MPx; suporte à resolução de 1080p@30fps (Full HD); * sensor CMOS de 1/2.8" ou maior, com escaneamento progressivo; - lente fixa de 3 a 8 mm (ângulo de visualização horizontal de 65º ou maior); * para uso externo, com grau de proteção IP66 ou maior e parassol; * interface de rede Ethernet 100Base-TX RJ45; * duplo stream de vídeo; * codificação de imagem H.264 e MJPEG; * funções WDR (Wide Dynamic Range), AWB (Automatic White Balance), BLC (Backlight Compensation) e AGC (Automatic Gain Control); * sensibilidade mínima de 0,1 lux em colorido (sem IR); * função dia e noite com ICR (IR Cut Filter Removal); * iluminação auxiliar por infravermelho com alcance de 30m; - controle automático (inteligente) de infravermelho para evitar saturação ou insuficiência de brilho em imagens no escuro; * suporte a detecção de movimento (ao menos 4 áreas); * o sistema operacional (firmware) da câmera deve estar em sua última versão estável; * compatibilidade plena com sistema de monitoramento de vídeo (configuração, operação e armazenamento de imagens em rede); * suporte a ONVIF; * suporte aos protocolos DHCP, UPnP, NTP, DNS, ICMP, HTTPS; * suporte a QoS e Multicast (IGMP); * interface web, com proteção por senha, para monitoramento, configuração, logs e atualização de firmware; * alimentação por PoE 802.3af e IEEE 802.3at, 12 VDC e 24 VAC; * temperatura de operação de 0 a 50ºC; * encapsulamento em cor branca ou cinza. * Acessório(s): * kit original do fabricante (parafusos, abraçadeiras, clips, suportes, etc.); * suporte/adaptador adequado para instalação em superfície rígida (sob laje e em parede de alvenaria); * cartão de memória Micro SDHC ou superior de 32 GB instalado. * Garantia mínima: 60 (sessenta) meses, contados da data do recebimento definitivo. * Acondicionamento: embalagem original de fábrica (contendo todos os manuais técnicos e CDs originais do fabricante e ainda as instruções para instalação, configuração, operação e gerenciamento), com identificação do material. | | Pelco / Motorola  Axis, Hikvision |  |  |  |
| 41 | 03 | Peça | |  | | --- | | **Câmera IP Fisheye interna de resolução mínima 5MP.**  **Característica(s):**   * câmera IP tipo Fisheye com resolução mínima de 5 MP; * suporte à resolução de 1080p@30fps (Full HD); * sensor CMOS de 1/1,8” ou maior, com escaneamento progressivo; * lente com ângulo de visualização horizontal de 180º ou maior; * interface de rede Ethernet 100Base-TX RJ45; duplo stream de vídeo; * codificação de imagem H.264 e MJPEG; * função WDR (Wide Dynamic Range); * sensibilidade mínima de 0,2 lux em colorido; * suporte a detecção de movimento (ao menos 4 áreas); * compatibilidade plena com sistema de monitoramento de vídeo (configuração, operação e armazenamento de imagens em rede); * suporte a ONVIF; * suporte aos protocolos DHCP, UPnP, NTP, DNS, HTTP; interface web, com proteção por senha, para monitoramento, configuração, logs e atualização de firmware; * alimentação por PoE 802.3af; * temperatura de operação de 0 a 40ºC.   Acessório(s):   * kit original do fabricante (parafusos, abraçadeiras, clips, suportes, etc.), com suporte para montagem de superfície (teto ou parede) na mesma cor; * cartão de memória Micro SDHC ou superior de 32 GB instalado. * Garantia mínima: 60 (sessenta) meses, contados da data do recebimento definitivo. * Acondicionamento: embalagem original de fábrica (contendo todos os manuais técnicos originais do fabricante e ainda as instruções para instalação, configuração, operação e gerenciamento), com identificação do material. | | Pelco / MotorolaA  (Modelos: IMF82-1ERS ou MTIFM036702)  Hikvision  (Modelo:  DS-2CD63C5G0E) |  |  |  |
| 42 | 19 | Peça | **Conversor de mídia ou Injetor de PoE**  Características:  Conversor Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T para 1000Base-SX com injeção Power over Ethernet (PoE) na porta 10/100/1000 Base-T para alimentar equipamentos compatíveis com padrão IEEE 802.3at;  PoE com potência máxima de 30W, operando no mode A; - porta RJ-45 (Auto-MDI/MDI-X) de par trançado;  Com indicadores de led para estado ligado e de atividade das portas metálica; fonte de alimentação com entrada 100/240 V, 50/60 Hz;  Garantia mínima: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo. | Fortinet  GPI-130  Planet IGTP-805AT IP30 |  |  |  |
| **VALOR TOTAL................. R$** | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BOMBA D’ÁGUA** | | | | | Campos para preenchimento do Fornecedor | | |
| Item | **Qtde** | **Unid.** | Descrição do(s) objeto(s) | **Marca e Modelo sugerida pela Câmara** | Marca e Modelo ofertado pelo Fornecedor | **Valor Unit.**  **em R$** | Valor Total **em R$** |
| 43 | 01 | Peça | **Bomba d’água potável centrifugas monobloco multiestágio de aço inox,**  Características técnicas:   * Motor 3 ou 4CV * Tensão: 220Volts/60Hz * Numero de fases: 3 fases (Trifásico) * Rotores fechados, corpo, eixo e difusores de aço inox. * Estágios: 3 ou 4 * Vazão máxima: 12,5m³/h * Altura Manométrica mínima: 24m.c.a * Conexão Sucção: 2" * Conexão recalque: 1 1/2" | Weg / Ksb  Scheineider (modelo: ME-HI 15240) |  |  |  |
| **VALOR TOTAL................. R$** | | | | | | |  |

O Departamento de Licitações e Compras informa:

* ***A apresentação da cotação de preço implica a aceitação de todas as condições estabelecidas no Termo de Referência, documento anexo a esta.***
* O preço deverá ser apresentado sem previsão de reajuste.
* Preço final deverá estar com todos os impostos, tributos, taxas, frete, dentre outras despesas necessárias à entrega dos itens.
* O pagamento será a vista, em até 05 dias úteis após a entrega total do item e liquidação da Nota Fiscal Eletrônica.
* A validade mínima da proposta será de: 90 dias.
* O prazo máximo para entrega dos itens:**10 dias úteis**.
* **Gestor da aquisição/contratação**: Departamento de Administração/ Thiago Guimarães
* Prazo de Garantia: Caso não conste na descrição do item, agarantia será de 30 dias para produtos não duráveis, e 90 dias para produtos duráveis - artigos 18 e 26 do Código de Defesa do Consumidor.

***Aguardamos o retorno dos preços propostos pela sua empresa.***

**Gabriel Rodrigo de Sousa**

***Departamento de Licitações e Compras***

***Telefones: (34) 3239-2155 / 3239-1196 / 3239-1137***