FORMULÁRIO PARA COTAÇÃO DE PREÇOS Nº 008/2024 objetivando a licitação que destina-se a aquisição de materiais elétricos, hidráulicos e de segurança eletrônica, conforme condições, descrições, quantidades e exigências estabelecidas no ETP- Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência, em anexo.

Solicitamos ao Senhor Fornecedor, a gentileza de preencher todos os quadros abaixo com os dados da empresa, marca(s) e modelo(s), seu(s) preço(s) proposto(s) e nos retornar, para o email: compras@camarauberlandia.mg.gov.br ou entregar pessoalmente no Departamento.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Razão Social: |  | Data do preenchimento do Formulário: |  |
| Nome Fantasia:  |  |
| Endereço:  |  |
| Bairro: |  | CEP: |  |
| Cidade: |  | Estado: |  | CNPJ: |  |
| Fone:  |  | Contato: |  | E-mail: |  |

**Srs. fornecedores, fazemos uso de determinadas marcas como referência, tendo como único objetivo sinalizar aos ofertantes que primamos por materiais/objetos de qualidade.**

|  |  |
| --- | --- |
| **MATERIAL ELÉTRICO E FERRAMENTAS DIVERSAS** | Campos para preenchimento do Fornecedor |
| Item | **Qtde** | **Unid.** | Descrição do(s) objeto(s) | **Marca e Modelo sugerida pela Câmara** | Marca e Modelo ofertado pelo Fornecedor | **Valor Unit.****em R$** | Valor Total**em R$** |
| 01 | 500 | Peça | **Terminal argola olhal** pré-isolado fio 1,5 a 2,5 azul. | Intelli |  |  |  |
| 02 | 500 | Peça | **Terminal Fêmea** Faston pré-isolado 1,5mm A 2,5mm azul**.** | Intelli |  |  |  |
| 03 | 50 | Peça | **Fusível de vidro 2A** - 250V tamanho de 5x20mm | Intelli |  |  |  |
| 04 | 50 | Peça | **Fusível de vidro 3 A** - 250V tamanho de 5x20mm | Intelli |  |  |  |
| 05 | 50 | Peça | **Fusível de vidro 5 A** - 250V tamanho de 5x20mm | Intelli |  |  |  |
| 06 | 50 | Peça | **Fusível de vidro 10 A** - 250V tamanho de 5x20mm | Intelli |  |  |  |
| 07 | 20 | Peça | **Plug Fêmea** 20A 250V 2 P+T, conforme NBR 14136 | Steck |  |  |  |
| 08 | 20 | Peça | **Plug Macho** 20A 250V 2 P+T, conforme NBR 14136 | Steck |  |  |  |
| 09 | 1000 | Peça | **Abraçadeira de Nylon** Dimensões aproximadas 280 x 4,8mm; Cor Preta; Resistentes à radiação ultravioleta | Hellermanntyton |  |  |  |
| 10 | 1000 | Peça | **Abraçadeira de Nylon** Dimensões aproximadas 350 x 4,8mm; Cor Preta; Resistentes à radiação ultravioleta. | Hellermanntyton |  |  |  |
| 11 | 1000 | Peça | Abraçadeira de Nylon Dimensões aproximadas 400 x 4,8mm Cor Preta; Resistentes à radiação ultravioleta. | Hellermanntyton |  |  |  |
| 12 | 40 | Peça | **Refletor LED MicroLed - Potência: 50W**.Características:* Bivolt 110/220Vac;
* Proteção mínima IP65;
* Mínimo de 5.000 lumens
* Cor preto;
* Temperatura de cor: de 6000K a 6500K (Branca)
* Alça articulada

**Garantia mínima de 36 meses (3 anos).** | Osram, Philips, Conexled |  |  |  |
| 13 | 30 | Peça | **Refletor LED MicroLed - Potência: 100W**.Características:* Bivolt 110/220Vac;
* Proteção mínima IP65;
* Mínimo de 10.000 lumens
* Cor preto;
* Temperatura de cor: de 6000K a 6500K (Branca)
* Alça articulada

**Garantia mínima de 36 meses (3 anos)**. | Osram, Philips, Conexled |  |  |  |
| 14 | 30 | Peça | **Refletor LED; MicroLed - Potência: 200W**.* Bivolt 110/220Vac;
* Proteção mínima IP65;
* Mínimo de 20.000 lumens
* Cor preto;
* Temperatura de cor: de 6000K a 6500K (Branca)
* Alça articulada

**Garantia mínima de 36 meses (3 anos)**. | Osram, Philips, Conexled |  |  |  |
| 15 | 80 | Unid. | **Lâmpada Led Bulb de 40W (Industrial).**Características técnicas: * Base E27
* Alimentação 110/220V;
* Temperatura de cor: 6500K;
* Fluxo luminoso mínimo: 4800lm
* vida útil média nominal: 25.000h
* Ângulo de feixe nominal 180°
* Garantia mínima de 36 meses (3 anos).
 | Phillips, Intral |  |  |  |
| 16 | 200 | Unid. | **Lâmpada Led bulb**; 13W +/- 1W; Base E27; A60; Bivolt; 1018 Lumens mínimo, Temperatura de cor: 6500K; Vida útil média: 25.000h.Garantia mínima de 36 meses (3 anos). | Osram, Philips |  |  |  |
| 17 | 300 | Unid. | **Lâmpada Tubular LED**Características técnicas:* Potencia: 20W +/-2W;
* Modelo: T8
* Comprimento: 1200 mm;
* Base: G13;
* Tensão: Bivolt
* Vida útil mínima: 30.000 horas;
* Fluxo Luminoso mínimo: 1800lm;
* Temperatura de cor: 6500K
* Estrutura: Corpo em alumínio e difusor em policarbonato
* Certificado: INMETRO
* Garantia mínima: 03 anos.
 | Osram, Philips, Luter Led, Masterled |  |  |  |
| 18 | 10 | Unid. | **Luminária tipo Arandela Tartaruga Sobrepor LED**Características técnicas:* Potência mínima: 15W
* Fluxo Luminoso: 1200lm
* Vida Útil 25.000h
* CHIP Led Osram 2835
* Bivolt
* Temperatura de Cor 6.500K Branca Fria
* Dimensões aproximadas: 19,4 cm comprimento x 9,9 cm de largura x 5,5 cm altura
* Índice de Proteção: IP66 - Resistente à água
 | Osram, PhilipsRJ iluminação |  |  |  |
| 19 | 23 | Peça | **Luminária de Emergência LED, 2 Faróis.**Características:* Composição da Lente: Policarbonato
* Composição do Produto: ABS
* Fluxo Luminoso: 2200Lm
* Potência: 10W
* Tensão: 100-240V
* Tipologia Produto: Emergência
* Temperatura de Cor: 6.500K
* Índice de Proteção: 20
* Quantidade de Leds: 80
* Acompanha Kit Fixação: SIM
* Tipo de lâmpada:Micro LED
* Bateria:Recarregável inclusa.
* Garantia mínima: 01 ano.
 | Blumenau IluminaçãoIntelbrásElgin |  |  |  |
| 20 | 01 | Peça | **Exaustor industrial axial ø 30cm monofásico 8 pólos.**Características técnicas:* Diâmetro: 30,0 cm
* Comprimento: 300 mm
* Dimensão: 300x300 mm
* Carcaça: Chapa Aço
* Tensão: 220 V
* Corrente: 0,45 A
* Potência: 65 W
* Rotação: 865 RPM
* Vazão: 20 m3/min
* Pressão: 4 mmca
* Ruído máximo : 49 dBA
* Frequência: 60 Hz
* Cor: Preto
* Garantia mínima: 01 ano. Acabamento: Pintura Eletrostática
 | Ventisilva |  |  |  |
| 21 | 10 | Peça | **Caixa de passagem de alumínio tamanho 10x10 com tampa reversível**.Material: AlumínioMedidas CxLxA: 10x10x6 | Tramontina |  |  |  |
| 22 | 02 | Peça | **Transformador de tensão**.Tensão: 220/24VacPotência: 40VA | Trafomil |  |  |  |
| 23 | 02 | Peça | **Medidor de Temperatura, Umidade e velocidade do ar (termo-higrômetro anemômetro) portátil, para ar condicionado, digital. Com certificado de calibração**.Características técnicas: Realiza medições de Velocidade do ar de humidade e temperatura no visor duplo retroiluminado ((backlight). Garantia mínima 12 meses; | Asko/ Fluke / Minipa |  |  |  |
| 24 | 02 | Peça | **Alicate Amperímetro Digital.****Medição de corrente e tensão**.Especificações técnicas:Medição de corrente de CA de 400ªClassificação de segurança: CAT IV 300V, CAT III 600V;* Garra de 30 mm para aplicações diversas;
* Faixa de resistência de 4k ohms;
* Visor de fácil leitura com iluminação de fundo;
* Corrente CA: Faixa: 400,0A / Precisão: 1,8% ±5
* Tensão CA: Faixa: 400/600 / Precisão: 1,5% ±5
* Tensão CC: Faixa: 400/600 / Precisão: 1,5% ±5
* Resistência: Faixa: 4000 ohms / Precisão: 1% ±5
* Continuidade: < ou = 70 ohms;
* Tamanho da garra: 30 mm
* Temperatura de Funcionamento: 0 C a 40°C.
* Taxa de atualização da tela: > 2 vezes por segundo
* Terminais de teste: um par (vermelho, preto) de sondas isolados com PVC, cabos de teste com plugues em ângulo reto tipo banana blindados
* Alimentação: 2 pilhas AA:
* Garantia mínima de 24 meses.
 |  |  |  |  |
| 25 | 01 | Peça | **Armário de ferramentas.**Características técnicas:* Portas de aço com visores de vidro temperado de 3mm;
* 5 Gavetas internas;
* 1 Divisória para gaveta;
* 1 prateleira regulável com capacidade de 60 kg
* Painel em chapa perfurada;
* 4 pés de apoio no piso;
* Fechadura com chave.
* Ganchos e suportes: com 46 peças;
* Comprimento: 1200mm;
* Largura: 500mm;
* Altura: 1740mm;
* • Peso: 126 Kg;
 | Marcon Modelo AM-12 |  |  |  |
| 26 | 01 | Peça | **Ferro de solda estanho, 50W, 220V**Especificações técnicas:* Produto certificado pelo INMETRO;
* Potência de consumo: 50W;
* Temperatura máxima: 510° C;
* Acompanha suporte para ferro;
* Conjunto de resistência e tubo metálico substituível;
* Resistência de mica;
* Ponta de longa durabilidade tratada com ferro e alumínio;
* Comprimento: 210mm;
* • Peso: 155g.
 | Ikari / Weller |  |  |  |
| 27 | 01 | Peça | **Fio de Solda / Estanho 1mm, Rolo 500g.**Especificações:* Diâmetro: 1mm;
* Fluxo: RA(T2);
* Liga de Estanho x Chumbo: 60%Sn x 40Pb;
* Intervalo de Fusão: 183ºC ~ 189ºC;
* Conteúdo do carretel: 500g.
 | Cobix |  |  |  |
| 28 | 01 | Peça | **Fluxo de limpeza para solda estanho, 110g*** Pasta Solda 110g Fluxo Mistura Pastosa Decapagem
* Peso Líquido: 110g
* Validade: 1 ano (pote fechado)
* Temperatura de fusão: 60 a 70°C
* Aspecto físico: Mistura pastosa.
* Cor: Amarelada
* Ponto de fulgor: 180°C
* Ponto de fusão: 70ºC
 | Cobix |  |  |  |
| 29 | 01 | Peça |

|  |
| --- |
| **Kit / Conjunto furadeira e parafusadeira de impacto a bateria 18V Li-Ion, carregador e 2 baterias.****Características técnicas**Capacidade Furadeira:* Aço: 13mm
* Madeira: 38mm
* Concreto: 13mm
* Capacidade do mandril parafusadeira: 1,5 - 13mm formato hexagonal.
* Rotações por minuto mínima.
* Alta: 0 - 1.900
* Baixa: 0 - 500
* Torque
* Junta rígida: 62N.m
* Junta flexível: 36N.m
* Dimensões Aproximadas: 182 x 79 x 193mm
* Peso aproximado: 1,16Kg
* 2 Baterias: mínimo 18V 6Ah íons de lítio
* Mínimo 1 Carregador de Baterias:
* Capacidade do carregador de baterias de íons de lítio compatível com a bateria fornecida no conjunto
* Garantia mínima de 12 Meses.
* Bolsa ou Maleta para transporte.
 |

 | Makita / Bosch / Dewalt |  |  |  |
| 30 | 02 | Peça | **Bits Jogo de pontas para parafusadeira com 33 Peças**. Descrição do produto:* Jogo de pontas para parafusadeira
* Produzidas em aço de alta liga
* Acompanha estojo em ABS, para armazenamento das ferramentas
* Contém 33 peças sendo: 01 Adaptador magnético como guia retrátil; 04 chaves canhão: 1/4" – 5/16" – 3/8" – 7/16" Bits 25 mm: 07 Fenda: 3 – 4, 4 – 5, 5 – 6, 6 – 8 (2), 8 – 10 (2) 07 Phillips: PH 1, PH 1, PH 2, PH 2, PH 2, PH 2, PH 3 Bits 50 mm 04 Fenda: 4 – 5, 5 – 6, 6 – 8, 8 – 10 03 Phillips: PH 1, PH 2, PH 3 Bits 90 mm 04 Fenda: 4 – 5, 5 – 6,  6 – 8, 8 – 10 03 Phillips: PH 1, PH 2, PH 3
* Garantia mínima: 01 ano.
 | Irwin-1865331Bosch |  |  |  |
| 31 | 01 | Peça | **Alicate de Pressão**Ferramenta com formato curvo inferior e reto superior para uso profissional. Especificações técnicas:* Medida total: 10" (224mm)
* Abertura máxima da boca: 1.1/8" (28mm)
* Tipo de mordente: Gedore Grip
* Material: Aço cromo vanádio
* Material do Cabo: Aço cromo vanádio.
* Acabamento: Niquelado e cromado.
 | Gedore/ Belzer |  |  |  |
| 32 | 01 | Peça | **Alicate Bomba D'água 12" Cromo Vanádio**Especificações Técnicas:* Comprimento do alicate: 12" (300mm)
* Abertura máxima da boca: 42mm
* Fabricado conforme DIN 8976, forma C.

Características:* Áreas de aderência com dentado longitudinal.
* Com articulação encaixada.
* 7 posições de regulagem.
* Cabeça e articulação polidas.
* Aço cromo-vanádio.
* Revestimento vermelho
 | Gedore/ Belzer |  |  |  |
| **VALOR TOTAL................. R$** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **PEÇAS PARA AR CONDICIONADO** | Campos para preenchimento do Fornecedor |
| Item | **Qtde** | **Unid.** | Descrição do(s) objeto(s) | **Marca e Modelo sugerida pela Câmara** | Marca e Modelo ofertado pelo Fornecedor | **Valor Unit.****em R$** | Valor Total**em R$** |
| 33 | 40 | Peça | **Termostato ambiente, 1 estagio, 3 velocidades**.Especificações técnicas:* Ajuste de temperatura de 10 a 30°C;
* Ajuste de velocidade ventilador (FAN): 3
* Peso: 180 g;
* Comprimento: 13 cm;
* Largura: 8,5 cm;
* Altura: 4 cm;
* Voltagem: 220V;
* Estágio: 1;
* Velocidades: 3.

Peça a ser utilizada em equipamentos de ar condicionado. | Honeywell,Brasiterm,CarrierJohnson Controls |  |  |  |
| 34 | 10 | Peça | **Capacitor duplo 35+2,5uf / 400Vac**Utilizado em equipamentos de ar condicionado. | E.O.SDugold |  |  |  |
| 35 | 10 | Peça | **Tubo Isolação Térmica H010**Composição: espuma elastoméricaDimensões: 3/8`` X 13mm espessura X 2 metros de comprimento | Armaflex |  |  |  |
| 36 | 01 | Peça | **Motor elétrico ventilador da condensadora Ar Condicionado Split 12.000 Btus, modelo 25906085**. * Tensão: 220V.
* Frequência: 60Hz
* Potência aproximada: 36W
* Rotação: 1000 RPM
 | Voges / Weg / Eberle / Zhongshan |  |  |  |
| 37 | 10 | Peça | **Motor elétrico ventilador Ar Condicionado fancolete.**Características técnicas:* Motor de indução monofásico.
* Tensão: 220V.
* Frequência: 60Hz
* Potência 1/6CV
* Polos: 6
* Rotação: 1100/750/650 rpm
* Isolação: CLASSE B
* Eixo Duplo
 | Voges / Weg / Eberle / Zhongshan(modelo 25901100) |  |  |  |
| **VALOR TOTAL................. R$** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **MATERIAL HIDRÁULICO** | Campos para preenchimento do Fornecedor |
| Item | **Qtde** | **Unid.** | Descrição do(s) objeto(s) | **Marca e Modelo sugerida pela Câmara** | Marca e Modelo ofertado pelo Fornecedor | **Valor Unit.****em R$** | Valor Total**em R$** |
| 38 | 35 | Peça | **Torneira fechamento automático para pia de banheiro, cromada, bica baixa.*** Mobilidade da bica fixa
* Tipo de acionamento torneira pressão
* Para cuba de embutir, de Semi Encaixe e de Sobrepor
* Acompanha Arejador
* Mobilidade do Arejador Fixo
* Altura aproximada 12,2 cm
* Largura aproximada 4,6 cm
* Material Metal
* Tempo de Fechamento Máximo 10 s
* Tempo de Fechamento Mínimo 4 s
* Bitola em Polegadas 1/2 "
* Garantia mínima de 10 anos
 | Deca / Docol / Draco |  |  |  |
| 39 | 51 | Peça | **Dispenser saboneteira manual fabricada em aço inox classificação AISI 304 escovado**, Pressão parede com visor de liquido, pode ser utilizada com sabonetes líquidos e bactericidas, acionamento manual, fechamento automático e capacidade de 1000 à 1.200 ml. Proteção interna de plástico para o líquido não entra em contato com o Inox externo. Medidas aproximadas (LxAxP) 121x208x70.Garantia mínima de 5 anos. | Draco (mod. 70.131) / ProfluxEmbralumi(mod. Hsi1000) |  |  |  |
| **VALOR TOTAL................. R$** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **SISTEMA DE SEGURANÇA MONITORADO** | Campos para preenchimento do Fornecedor |
| Item | **Qtde** | **Unid.** | Descrição do(s) objeto(s) | **Marca e Modelo sugerida pela Câmara** | Marca e Modelo ofertado pelo Fornecedor | **Valor Unit.****em R$** | Valor Total**em R$** |
| 40 | 16 | Peça |

|  |
| --- |
| **Câmera IP Bullet Externa Deminimo 3MP****Características técnicas:*** Câmera IP tipo bullet com resolução de no mínimo 3 MPx; suporte à resolução de 1080p@30fps (Full HD);
* sensor CMOS de 1/2.8" ou maior, com escaneamento progressivo; - lente fixa de 3 a 8 mm (ângulo de visualização horizontal de 65º ou maior);
* para uso externo, com grau de proteção IP66 ou maior e parassol;
* interface de rede Ethernet 100Base-TX RJ45;
* duplo stream de vídeo;
* codificação de imagem H.264 e MJPEG;
* funções WDR (Wide Dynamic Range), AWB (Automatic White Balance), BLC (Backlight Compensation) e AGC (Automatic Gain Control);
* sensibilidade mínima de 0,1 lux em colorido (sem IR);
* função dia e noite com ICR (IR Cut Filter Removal);
* iluminação auxiliar por infravermelho com alcance de 30m; - controle automático (inteligente) de infravermelho para evitar saturação ou insuficiência de brilho em imagens no escuro;
* suporte a detecção de movimento (ao menos 4 áreas);
* o sistema operacional (firmware) da câmera deve estar em sua última versão estável;
* compatibilidade plena com sistema de monitoramento de vídeo (configuração, operação e armazenamento de imagens em rede);
* suporte a ONVIF;
* suporte aos protocolos DHCP, UPnP, NTP, DNS, ICMP, HTTPS;
* suporte a QoS e Multicast (IGMP);
* interface web, com proteção por senha, para monitoramento, configuração, logs e atualização de firmware;
* alimentação por PoE 802.3af e IEEE 802.3at, 12 VDC e 24 VAC;
* temperatura de operação de 0 a 50ºC;
* encapsulamento em cor branca ou cinza.
* Acessório(s):
* kit original do fabricante (parafusos, abraçadeiras, clips, suportes, etc.);
* suporte/adaptador adequado para instalação em superfície rígida (sob laje e em parede de alvenaria);
* cartão de memória Micro SDHC ou superior de 32 GB instalado.
* Garantia mínima: 60 (sessenta) meses, contados da data do recebimento definitivo.
* Acondicionamento: embalagem original de fábrica (contendo todos os manuais técnicos e CDs originais do fabricante e ainda as instruções para instalação, configuração, operação e gerenciamento), com identificação do material.
 |

 | Pelco / MotorolaAxis, Hikvision |  |  |  |
| 41 | 03 | Peça |

|  |
| --- |
| **Câmera IP Fisheye interna de resolução mínima 5MP.****Característica(s):** * câmera IP tipo Fisheye com resolução mínima de 5 MP;
* suporte à resolução de 1080p@30fps (Full HD);
* sensor CMOS de 1/1,8” ou maior, com escaneamento progressivo;
* lente com ângulo de visualização horizontal de 180º ou maior;
* interface de rede Ethernet 100Base-TX RJ45; duplo stream de vídeo;
* codificação de imagem H.264 e MJPEG;
* função WDR (Wide Dynamic Range);
* sensibilidade mínima de 0,2 lux em colorido;
* suporte a detecção de movimento (ao menos 4 áreas);
* compatibilidade plena com sistema de monitoramento de vídeo (configuração, operação e armazenamento de imagens em rede);
* suporte a ONVIF;
* suporte aos protocolos DHCP, UPnP, NTP, DNS, HTTP; interface web, com proteção por senha, para monitoramento, configuração, logs e atualização de firmware;
* alimentação por PoE 802.3af;
* temperatura de operação de 0 a 40ºC.

Acessório(s): * kit original do fabricante (parafusos, abraçadeiras, clips, suportes, etc.), com suporte para montagem de superfície (teto ou parede) na mesma cor;
* cartão de memória Micro SDHC ou superior de 32 GB instalado.
* Garantia mínima: 60 (sessenta) meses, contados da data do recebimento definitivo.
* Acondicionamento: embalagem original de fábrica (contendo todos os manuais técnicos originais do fabricante e ainda as instruções para instalação, configuração, operação e gerenciamento), com identificação do material.
 |

 | Pelco / MotorolaA(Modelos: IMF82-1ERS ou MTIFM036702)Hikvision(Modelo:DS-2CD63C5G0E) |  |  |  |
| 42 | 19 | Peça | **Conversor de mídia ou Injetor de PoE**Características:Conversor Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T para 1000Base-SX com injeção Power over Ethernet (PoE) na porta 10/100/1000 Base-T para alimentar equipamentos compatíveis com padrão IEEE 802.3at; PoE com potência máxima de 30W, operando no mode A; - porta RJ-45 (Auto-MDI/MDI-X) de par trançado; Com indicadores de led para estado ligado e de atividade das portas metálica; fonte de alimentação com entrada 100/240 V, 50/60 Hz;Garantia mínima: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo. | FortinetGPI-130Planet IGTP-805AT IP30 |  |  |  |
| **VALOR TOTAL................. R$** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **BOMBA D’ÁGUA** | Campos para preenchimento do Fornecedor |
| Item | **Qtde** | **Unid.** | Descrição do(s) objeto(s) | **Marca e Modelo sugerida pela Câmara** | Marca e Modelo ofertado pelo Fornecedor | **Valor Unit.****em R$** | Valor Total**em R$** |
| 43 | 01 | Peça | **Bomba d’água potável centrifugas monobloco multiestágio de aço inox,** Características técnicas:* Motor 3 ou 4CV
* Tensão: 220Volts/60Hz
* Numero de fases: 3 fases (Trifásico)
* Rotores fechados, corpo, eixo e difusores de aço inox.
* Estágios: 3 ou 4
* Vazão máxima: 12,5m³/h
* Altura Manométrica mínima: 24m.c.a
* Conexão Sucção: 2"
* Conexão recalque: 1 1/2"
 | Weg / KsbScheineider (modelo: ME-HI 15240) |  |  |  |
| **VALOR TOTAL................. R$** |  |

O Departamento de Licitações e Compras informa:

* ***A apresentação da cotação de preço implica a aceitação de todas as condições estabelecidas no Termo de Referência, documento anexo a esta.***
* O preço deverá ser apresentado sem previsão de reajuste.
* Preço final deverá estar com todos os impostos, tributos, taxas, frete, dentre outras despesas necessárias à entrega dos itens.
* O pagamento será a vista, em até 05 dias úteis após a entrega total do item e liquidação da Nota Fiscal Eletrônica.
* A validade mínima da proposta será de: 90 dias.
* O prazo máximo para entrega dos itens:**10 dias úteis**.
* **Gestor da aquisição/contratação**: Departamento de Administração/ Thiago Guimarães
* Prazo de Garantia: Caso não conste na descrição do item, agarantia será de 30 dias para produtos não duráveis, e 90 dias para produtos duráveis - artigos 18 e 26 do Código de Defesa do Consumidor.

***Aguardamos o retorno dos preços propostos pela sua empresa.***

**Gabriel Rodrigo de Sousa**

***Departamento de Licitações e Compras***

***Telefones: (34) 3239-2155 / 3239-1196 / 3239-1137***